Приложение

к Положению о доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями,

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии

№ 1187 от 22 августа 2023 г.

*изложено в новой редакции Постановлением Центральной избирательной комиссии*

*№ 2716 от 20.08.24*

Образец анкеты по оценке степени доступности здания, где расположен избирательный участок

**Анкета по оценке степени доступности здания, где расположен избирательный участок**

Населенный пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(наименование населенного пункта) (муниципий, район)*

Адрес избирательного участка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки здания расположения избирательного участка | Ответ | | | Количество полученных баллов |
| ДА | НЕТ | Отсут-ствует |
| ***Раздел 1.***  ***ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ К ЗДАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА*** | | | | | |
| 1. | Является ли доступной дорога, ведущая к зданию избирательного участка (асфальтированная, с твердым покрытием / легко проходима, без выбоин и неровностей)? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 2. | Имеет ли бордюр, отделяющий проезжую часть от тротуара, максимальную высоту в 2 см?  *Примечание:*  *\* Если бордюр отсутствует, проставляется* ***1 (один) балл***.  *\* Если ответ «НЕТ», указывается высота бордюра.* |  |  |  |  |
| \* Высота бордюра:  \_\_\_\_\_\_\_\_ см | | |
| 3. | Есть ли тактильная или контрастная маркировка у перехода с проезжей части на тротуар? |  |  | *Не заполняется* |  |
| ***Парковочные места для лиц с ограниченными возможностями*** | | | | | |
| 4. | Есть ли вблизи здания избирательного участка доступная парковка для лиц с ограниченными возможностями? |  |  | *Не заполняется* |  |
| *! Если ответ на вопрос пункта 4 – «ДА», то необходимо ответить на вопросы пунктов 5 и 6.*  *Если ответ на вопрос пункта 4 – «НЕТ», то в вопросах пунктов 5 и 6 заполняется графа «Отсутствует» и проставляется* ***0 (ноль) баллов***. | | | | | |
| 5. | Отмечены ли соответствующими знаками парковочные места для лиц с ограниченными возможностями? |  |  |  |  |
| 6. | Составляют ли размеры парковки для лиц с ограниченными возможностями как минимум 3,5 x 5 м? |  |  |  |  |
| **Общее количество баллов за ответы из Раздела 1** | | | | |  |
| ***Раздел 2.***  ***ЗДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА*** | | | | | |
| ***Доступность входа в помещение избирательного участка*** | | | | | |
| 7. | Вход в помещение избирательного участка находится на уровне земли, и для входа в помещение не требуется пандус? |  |  | *Не заполняется* |  |
| *! Если ответ на вопрос пункта 7 – «ДА», отвечать на вопросы пунктов 8 и 9 не нужно, и против каждого ответа проставляется по* ***1 (одному) баллу****.* | | | | | |
| 8. | У входа в помещение избирательного участка есть ступени?  *Примечание:*  *\* Если ответ «ДА», указывается количество и размер ступеней.*  *\* Если ступени отсутствуют, проставляется* ***1 (один) балл***. |  |  | *Не заполняется* |  |
| Количество ступеней - \_\_\_  Высота ступеней - \_\_\_ см  Ширина ступеней - \_\_\_ см  Длина ступеней - \_\_\_ см | | |
| 9. | У входа в помещение избирательного участка нет порога или имеется порог высотой менее 2,5 см?  *Примечание:*  *\* Если в помещении избирательного участка порог выше 2,5 см, указывается высота порога.* |  |  | *Не заполняется* |  |
| \* Высота порога:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ см | | |
| 10. | Если помещение избирательного участка расположено на цокольном этаже (в полуподвале) или на втором этаже и выше, есть ли лифт для доступа на этажи?  *Примечание:*  ***\**** *Если помещение избирательного участка расположено на первом этаже и в пандусе нет необходимости, проставляется* ***1 (один) балл***. |  |  |  |  |
| Помещение расположено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(первый этаж, цокольный этаж, второй этаж или выше)* | | |
| 11. | Составляет ли ширина входных дверей здания избирательного участка 90 см, в том числе в случае двойных дверей?  *Примечание:*  *\* Если имеется более одной двери, указываются размеры каждой двери.* |  |  | *Не заполняется* |  |
| Ширина двери \_\_\_ см | | |
| 12. | Есть ли перед входной дверью здания избирательного участка площадка размерами не менее 1,20 м x 1,20 м или достаточное пространство для маневрирования в инвалидном кресле? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 13. | Имеет ли входная дверь здания избирательного участка простую систему открытия / закрытия и без риска блокировки (датчики, легко открывающиеся ручки)? |  |  | *Не заполняется* |  |
| ***Пандус для лиц с ограниченными возможностями*** | | | | | |
| *! Если ответ на вопрос пункта 7 – «ДА», отвечать на вопросы пунктов 14-22 не нужно, и для раздела 2 проставляется оценка в* ***9 (девять) баллов****.* | | | | | |
| 14. | Предусмотрен ли пандус для лиц с ограниченными возможностями?  *Примечание:*  *\* Если ответ «ДА», указываются параметры пандуса.* |  |  | *Не заполняется* |  |
| Пандус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*съемный/стационарный*)  Длина пандуса \_\_\_\_ см  Ширина пандуса \_\_\_\_\_ см  Пандус изготовлен из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(твердое покрытие, металл, дерево, металлические рельсы)* | | |
| *! Если ответ на вопрос пункта 14 – «ДА», то необходимо ответить на вопросы пунктов 15–22.*  *Если ответ на вопрос пункта 14 – «НЕТ», то для вопросов пунктов 15–22 заполняется графа «Отсутствует» и проставляется* ***0 (ноль) баллов****.* | | | | | |
| 15. | Если используется съемный пандус, установлен ли он правильно, чтобы поддерживать устойчивость?  *Примечание:*  *\* Если ответ «ДА» или же пандус является стационарным, то проставляется* ***1 (один) балл*** *за ответ на этот вопрос.* |  |  |  |  |
| 16. | Угол наклона пандуса *(в том числе съемного)* составляет не более 8% или 5°?  *Примечание:*  *\* Если ответ «НЕТ», то указывается угол наклона пандуса.* |  |  | *Не заполняется* |  |
| Угол наклона: \_\_\_\_\_ ° | | |
| 17. | Ширина пандуса составляет 90 см – 1 м? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 18. | Поверхность пандуса шероховатая (не допускает скольжения) и не имеет препятствий? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 19. | Если длина пандуса превышает 4 метра, предусмотрена ли через каждые 4 метра площадка для отдыха?  *Примечание:*  *\* Если длина пандуса не превышает 4 метров или же превышает 4 метра и на нем установлены площадки для отдыха, то за этот ответ проставляется* ***1 (один) балл****.* |  |  | *Не заполняется* |  |
| Длина пандуса превышает 4 метра – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  (*ДА, НЕТ*) | | |  |
| 20. | Имеет ли пандус горизонтальные поручни?  *Примечание:*  *\* Если ответ «ДА», то заполняется информация в соседней графе.* |  |  | *Не заполняется* |  |
| Количество горизонтальных поручней: \_\_\_\_\_\_\_;  Расположены по обеим сторонам пандуса - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;  (*ДА, НЕТ*)  Расположены на разной высоте - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ДА, НЕТ*) | | |  |
| *! Если ответ на вопрос пункта 20 – «ДА», то необходимо ответить на вопросы пунктов 21 и 22.*  *Если ответ на вопрос пункта 20 – «НЕТ», то для вопросов пунктов 21–22 заполняется графа «Отсутствует» и проставляется* ***0 (ноль) баллов****.* | | | | | |
| 21. | Если в нижней части пандуса имеются горизонтальные поручни, установлены ли они на высоте не более 90 см?  *Примечание:*  *\* Если ответ «НЕТ», то заполняется информация в соседней графе.* |  |  |  |  |
| Высота нижнего края поручня: \_\_\_\_\_ см | | |
| 22. | Облегчает ли пандус доступ для лиц с ограниченными возможностями? |  |  |  |  |
| ***Доступность коридоров*** | | | | | |
| *! Если в помещение избирательного участка вход осуществляется непосредственно через наружные двери (нет коридоров и внутренних дверей), то на вопросы пунктов 23–28 отвечать не нужно и по ним проставляется оценка в* ***6 (шесть) баллов***. | | | | | |
| 23. | Составляет ли ширина коридоров не менее 1,2 м? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 24. | Имеются ли в коридорах четкие и визуальные указатели для облегчения ориентирования лиц с ограниченными возможностями? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 25. | Является ли поверхность пола в коридорах доступной? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 26. | В случае наличия внутренней двери, составляет ли ее ширина не менее 90 см, в том числе в случае двойных дверей?  *Примечание:*  *\* Если есть дверь, в соседней графе указываются ее размеры. В случае наличия нескольких дверей указываются размеры каждой из них.*  *\* Если дверей нет, за ответ на этот вопрос проставляется* ***1 (один) балл****.* |  |  |  |  |
| Ширина двери составляет \_\_\_ см | | |
| 27. | Двери внутри избирательного участка без порога?  *Примечание:*  *\* Если ответ «НЕТ», в соседней графе указываются размеры порога. Если порогов несколько, указываются размеры каждого из них.*  *\* Если пороги отсутствуют, за ответ на этот вопрос проставляется* ***1 (один) балл****.* |  |  |  |  |
| Высота порога - \_\_\_\_. | | |
| 28. | Нанесена ли тактильная или контрастная маркировка на порог у двери, если таковой имеется?  *Примечание:*  *\* Если пороги отсутствуют, за ответ на этот вопрос проставляется* ***1 (один) балл****.* |  |  |  |  |
| ***Помещение избирательного участка*** | | | | | |
| 29. | Достаточно ли освещено внутреннее пространство избирательного участка? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 30. | Можно ли разместить / установить дополнительный источник света в месте, предназначенном для кабины для голосования лиц с ограниченными возможностями? |  |  | *Не заполняется* |  |
| 31. | Поддерживается ли комфортная температура в помещении избирательного участка?  с 16 апреля по 15 октября: от 23 до 26°C;  с 16 октября по 15 апреля: от 20 до 24°C. |  |  | *Не заполняется* |  |
| 32. | Есть ли в помещении избирательного участка место для маневра одного инвалидного кресла диагональю минимум 140 см? |  |  | *Не заполняется* |  |
| **Общее количество баллов за ответы из Раздела 2** | | | | |  |
| ***Раздел 3.***  ***САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ*** | | | | | |
| 33. | Есть ли в здании санитарный узел?  *Примечание:*  *\* Если ответ «ДА», то заполняется информация в соседней графе.* |  |  | *Не заполняется* |  |
| Размер санузла: \_\_\_ см *x* \_\_\_ см  Дверь кабинки, ширина: \_\_\_\_ см  Размер кабинки:  \_\_\_ см *x* \_\_\_ см | | |
| *! Если ответ на вопрос пункта 33 – «ДА», то необходимо ответить на вопросы пунктов 34–38.*  *Если ответ на вопрос пункта 33 – «НЕТ», то для вопросов пунктов 34–38 заполняется графа «Отсутствует» и проставляется* ***0 (ноль) баллов****.* | | | | | |
| 34. | Санитарный узел оснащен поручнями и разметками? |  |  |  |  |
| 35. | Санитарный узел расположен на первом этаже? |  |  |  |  |
| 36. | Ширина двери санузла – 90 см? |  |  |  |  |
| 37. | Двери санитарного узла без порога?  *Примечание:*  *\* Если ответ «НЕТ», указываются размеры порога в соседней графе. Если порогов несколько, указываются размеры каждого порога.*  *\* Если пороги отсутствуют, за ответ на этот вопрос проставляется* ***1 (один) балл****.* |  |  |  |  |
| Высота порога - \_\_\_\_. | | |
| 38. | На порог двери, в случае наличия такового, нанесена тактильная или контрастная маркировка?  *Примечание:*  *\* Если пороги отсутствуют, за ответ на этот вопрос проставляется* ***1 (один) балл****.* |  |  |  |  |
| **Общее количество баллов за ответы из Раздела 3** | | | | |  |

**Присвоение степени доступности в зависимости от полученного балла**

1. Анкета заполняется для определения степени доступности избирательных участков. За каждый утвердительный ответ *(«ДА»)* присваивается один балл. За каждый отрицательный ответ *(«НЕТ»)* – 0 (ноль) баллов. Баллы также присваиваются на основании информации, которую необходимо внести в графы согласно указаниям в рубрике «Примечание».

2. В зависимости от полученных ответов в каждом разделе, здание избирательного участка будет соответствовать одной из следующих степеней доступности: **доступно, частично доступно** и **недоступно**:

1. По сумме баллов за ответы на вопросы из раздела «Подъездные пути к зданию избирательного участка» присваивается одна из следующих степеней доступности:

a) 6 – 5 баллов – здание избирательного участка доступно;

b) 4 – 3 баллов – здание избирательного участка частично доступно;

c) 2 – 0 баллов – здание недоступно.

1. По сумме баллов за ответы на вопросы из раздела «Здание избирательного участка» присваивается одна из следующих степеней доступности:

a) 26 – 18 баллов – здание избирательного участка доступно;

b) 17 – 10 баллов – здание избирательного участка частично доступно;

c) 9 – 0 баллов – здание недоступно.

1. По сумме баллов за ответы на вопросы из раздела «Санитарный узел» присваивается одна из следующих степеней доступности:

a) 6 – 5 баллов – здание избирательного участка доступно;

b) 4 – 3 балла – здание избирательного участка частично доступно;

c) 2 – 0 баллов – здание недоступно.

3. В зависимости от ответов, полученных на все вопросы анкеты, здание избирательного участка будет соответствовать одной из следующих степеней доступности:

1) 38 – 26 баллов – здание избирательного участка доступно;

2) 25 – 14 баллов – здание избирательного участка частично доступно;

3) 13 – 0 баллов – здание недоступно.