Anexă

la Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități,

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 1187/2023

Modelul chestionarului privind evaluarea gradului de accesibilitate al sediului secției de votare

**Chestionar privind evaluarea gradului de accesibilitate al sediului secției de votare**

Localitatea:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(denumirea localității) (municipiul, raionul)*

Adresa secției de votare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Criteriile de evaluare a sediului secției de votare | Răspuns | |
| DA | NU |
| ***Căile de acces spre sediul secției de votare*** | | | |
| 1. | Drumul spre sediul secției de votare este accesibil (asfaltat, pavat / ușor practicabil)? |  |  |
| 2. | Drumul spre sediul secției de votare este fără gropi sau denivelări? |  |  |
| 3. | Bordura care separă carosabilul de trotuar are înălțimea de maxim 2 cm? |  |  |
| Înălțimea bordurilor este de \_\_\_\_\_ cm. | |
| 4. | Există marcaje tactile sau contrastante la trecerea de pe carosabil pe trotuar? |  |  |
| 5. | Există parcare accesibilă în preajma secției de votare? |  |  |
| 6. | Există spațiu în preajma sediului secției de votare pentru amenajarea a cel puțin unui loc de parcare pentru persoane cu dizabilități? |  |  |
| 7. | Dacă există parcare, porțiunea de drum de la parcare până la intrarea în clădire este accesibilă? |  |  |
| 8. | În caz că în raza teritorială a secției de votare circulă transport public, distanța de la stație și până la intrarea în sediul secției este mai mică de 500 m? |  |  |
| ***Sediul secției de votare*** | | | |
| 9. | Ușa de exterior a sediului secției de votare are lățimea de minim 90 cm, inclusiv ușile duble?  \*În cazul existenței mai multor uși, se vor indica dimensiunile fiecăreia dintre acestea. |  |  |
| Lățimea ușii este de \_\_\_ cm. | |
| 10. | La intrarea în sediul secției de votare sunt praguri de cel mult 2,5 cm? |  |  |
| 11. | În fața ușii de exterior a sediului secției de votare există o platformă de minim 1,20 m x 1,20 m sau un spațiu suficient pentru a asigura manevra scaunului rulant? |  |  |
| 12. | Ușa de exterior a sediului secției de votare are sisteme de acționare simple și fără risc de blocare (senzori, mânere ușor de deschis)? |  |  |
| 13. | Intrarea în localul secției de votare este fără prag? |  |  |
| Pragul are o înălțime de \_\_\_ cm | |
| 14. | Pragul are aplicate pe el marcaje tactile sau contrastante? |  |  |
| 15. | Intrarea în localul secției de votare este fără trepte? |  |  |
| Numărul treptelor - \_\_\_\_\_\_\_  Înălțimea treptelor - \_\_\_ cm  Lățimea treptelor - \_\_\_\_\_\_\_cm  Lungimea treptelor - \_\_\_ cm | |
| 16. | Treptele au aplicate pe ele marcaje tactile sau contrastante? |  |  |
| 17. | Dacă sunt trepte la intrarea în localul secției de votare, este instalată rampă de acces? |  |  |
| 18. | Dacă localul secției de votare se află la demisol sau la etajul 2 și mai sus al clădirii, există rampe de acces sau ascensor pentru a ajunge la etaj? |  |  |
| Parametrii rampei de acces - lungimea rampei \_\_\_\_\_\_ cm; lățimea rampei \_\_\_\_\_\_ cm.  Rampa este confecționată din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pavaj, metal, lemn, șine metalice)* | | | |
| 19. | Rampa de acces are unghiul de înclinare de cel mult 8% sau 5°? |  |  |
| indicați unghiul de înclinare \_\_% | |
| 20. | Rampa de acces are lățimea de 90 cm - 1 m? |  |  |
| 21. | Rampa de acces are bare de suport orizontale pe ambele părți la o înălțime de cel mult 90 cm? |  |  |
| 22. | Suprafața rampei de acces este antiderapantă (nu permite alunecarea)? |  |  |
| 23. | În cazul în care rampa de acces depășește lungimea de 4 metri, la fiecare 4 m lungime este și o zonă de odihnă? |  |  |
| 24. | Rampa are bare de suport? |  |  |
| \* dacă Da, indicați câte sunt - una sau două  Înălțimea barelor de jos - \_\_\_\_\_ cm | |
| 25. | În cazul existenței rampei de acces demontabile, ea este instalată corect, astfel încât să-și mențină stabilitatea? |  |  |
| 26. | În cazul existenței rampei de acces demontabile, ea are unghiul de înclinare de cel mult 8% sau 5°? |  |  |
| 27. | În cazul în care există coridoare în sediul secției de votare, ele au marcaje tactile sau contrastante și au lățimea de minim 1,2 m? |  |  |
| 28. | Dacă există coridoare în sediul secției de votare suprafața pardoselii este accesibilă? |  |  |
| 29. | În cazul în care există, ușa din interior este de minim 90 cm, inclusiv ușile duble?  \*În cazul existenței mai multor uși, se vor indica dimensiunile fiecăreia dintre acestea. |  |  |
| Lățimea ușii este de \_\_\_ cm | |
| 30. | Ușile din interiorul secției de votare sunt fără prag?  \*În cazul existenței mai multor praguri, se vor indica dimensiunile fiecăruia dintre acestea. |  |  |
| Înălțimea pragului - \_\_\_\_. | |
| 31. | Pragul ușii are aplicate pe el marcaje tactile sau contrastante? |  |  |
| 32. | Interiorul secției de votare este iluminat suficient? |  |  |
| 33. | În spațiul destinat cabinei de vot pentru persoanele cu dizabilități poate fi așezată / instalată o sursă suplimentară de lumină? |  |  |
| 34. | În localul secției de votare este menținut confortul termic?  În perioada 16 aprilie-15 octombrie: între 23 și 26°C;  în perioada 16 octombrie-15 aprilie: între 20 și 24°C. |  |  |
| ***Grupul sanitar*** | | | |
| 35. | Există grup sanitar în clădire? |  |  |
| 36. | Grupul sanitar este dotat cu bare de suport și marcaje? |  |  |
| 37. | Grupul sanitar este la parter? |  |  |
| 38. | Lățimea ușii grupului sanitar are 90 cm? | | |
| 39. | Ușa grupului sanitar este fără prag? |  |  |
| 40. | Pragul are pe el aplicate marcaje tactile sau contrastante?  Dimensiunea grupului sanitar (cm. x cm.): \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_  Ușă cabină, lățime: \_\_\_\_\_ cm  Dimensiune cabină (cm. x cm.): \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ |  |  |

***Propuneri de accesibilizare a secțiilor de votare:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data „\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nume, prenume) (semnătura)*

**Acordarea gradului de accesibilitate în funcție de punctajul obținut**

Pentru fiecare răspuns afirmativ, sediul secției de votare obține un punct. Conform punctajului acordat, sediul secției de votare se va încadra în următoarele grade de accesibilitate:

40-30 puncte – sediul secției de votare este **accesibil**;

29-22 puncte – sediul secției de votare este **parțial accesibil**;

21-0 puncte – sediul **nu este accesibil**.