Anexă

la Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități,

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 1187 din 22 august 2023

Modelul chestionarului privind evaluarea gradului de accesibilitate al sediului secției de votare

**Chestionar privind evaluarea gradului de accesibilitate al sediului secției de votare**

Localitatea:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(denumirea localității) (municipiul, raionul)*

Adresa secției de votare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Criteriile de evaluare a sediului secției de votare | Răspuns | |
| DA | NU |
| ***Căile de acces spre sediul secției de votare*** | | | |
| 1. | Drumul spre sediul secției de votare este accesibil (asfaltat, pavat / ușor practicabil)? |  |  |
| 2. | Drumul spre sediul secției de votare este fără gropi sau denivelări? |  |  |
| 3. | Bordura care separă carosabilul de trotuar are înălțimea de maxim 2 cm? |  |  |
| Înălțimea bordurilor este de \_\_\_\_\_ cm. | |
| 4. | Există marcaje tactile sau contrastante la trecerea de pe carosabil pe trotuar? |  |  |
| 5. | Există parcare accesibilă în preajma secției de votare? |  |  |
| 6. | Există spațiu în preajma sediului secției de votare pentru amenajarea a cel puțin unui loc de parcare pentru persoane cu dizabilități? |  |  |
| 7. | Dacă există parcare, porțiunea de drum de la parcare până la intrarea în clădire este accesibilă? |  |  |
| 8. | În caz că în raza teritorială a secției de votare circulă transport public, distanța de la stație și până la intrarea în sediul secției este mai mică de 500 m? |  |  |
| ***Sediul secției de votare*** | | | |
| 9. | Ușa de exterior a sediului secției de votare are lățimea de minim 90 cm, inclusiv ușile duble?  \*În cazul existenței mai multor uși, se vor indica dimensiunile fiecăreia dintre acestea. |  |  |
| Lățimea ușii este de \_\_\_ cm. | |
| 10. | La intrarea în sediul secției de votare sunt praguri de cel mult 2,5 cm? |  |  |
| 11. | În fața ușii de exterior a sediului secției de votare există o platformă de minim 1,20 m x 1,20 m sau un spațiu suficient pentru a asigura manevra scaunului rulant? |  |  |
| 12. | Ușa de exterior a sediului secției de votare are sisteme de acționare simple și fără risc de blocare (senzori, mânere ușor de deschis)? |  |  |
| 13. | Intrarea în localul secției de votare este fără prag? |  |  |
| Pragul are o înălțime de \_\_\_ cm | |
| 14. | Pragul are aplicate pe el marcaje tactile sau contrastante? |  |  |
| 15. | Intrarea în localul secției de votare este fără trepte? |  |  |
| Numărul treptelor - \_\_\_\_\_\_\_  Înălțimea treptelor - \_\_\_ cm  Lățimea treptelor - \_\_\_\_\_\_\_cm  Lungimea treptelor - \_\_\_ cm | |
| 16. | Treptele au aplicate pe ele marcaje tactile sau contrastante? |  |  |
| 17. | Dacă sunt trepte la intrarea în localul secției de votare, este instalată rampă de acces? |  |  |
| 18. | Dacă localul secției de votare se află la demisol sau la etajul 2 și mai sus al clădirii, există rampe de acces sau ascensor pentru a ajunge la etaj? |  |  |
| Parametrii rampei de acces - lungimea rampei \_\_\_\_\_\_ cm; lățimea rampei \_\_\_\_\_\_ cm.  Rampa este confecționată din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pavaj, metal, lemn, șine metalice)* | | | |
| 19. | Rampa de acces are unghiul de înclinare de cel mult 8% sau 5°? |  |  |
| indicați unghiul de înclinare \_\_% | |
| 20. | Rampa de acces are lățimea de 90 cm - 1 m? |  |  |
| 21. | Rampa de acces are bare de suport orizontale pe ambele părți la o înălțime de cel mult 90 cm? |  |  |
| 22. | Suprafața rampei de acces este antiderapantă (nu permite alunecarea)? |  |  |
| 23. | În cazul în care rampa de acces depășește lungimea de 4 metri, la fiecare 4 m lungime este și o zonă de odihnă? |  |  |
| 24. | Rampa are bare de suport? |  |  |
| \* dacă Da, indicați câte sunt - una sau două  Înălțimea barelor de jos - \_\_\_\_\_ cm | |
| 25. | În cazul existenței rampei de acces demontabile, ea este instalată corect, astfel încât să-și mențină stabilitatea? |  |  |
| 26. | În cazul existenței rampei de acces demontabile, ea are unghiul de înclinare de cel mult 8% sau 5°? |  |  |
| 27. | În cazul în care există coridoare în sediul secției de votare, ele au marcaje tactile sau contrastante și au lățimea de minim 1,2 m? |  |  |
| 28. | Dacă există coridoare în sediul secției de votare suprafața pardoselii este accesibilă? |  |  |
| 29. | În cazul în care există, ușa din interior este de minim 90 cm, inclusiv ușile duble?  \*În cazul existenței mai multor uși, se vor indica dimensiunile fiecăreia dintre acestea. |  |  |
| Lățimea ușii este de \_\_\_ cm | |
| 30. | Ușile din interiorul secției de votare sunt fără prag?  \*În cazul existenței mai multor praguri, se vor indica dimensiunile fiecăruia dintre acestea. |  |  |
| Înălțimea pragului - \_\_\_\_. | |
| 31. | Pragul ușii are aplicate pe el marcaje tactile sau contrastante? |  |  |
| 32. | Interiorul secției de votare este iluminat suficient? |  |  |
| 33. | În spațiul destinat cabinei de vot pentru persoanele cu dizabilități poate fi așezată / instalată o sursă suplimentară de lumină? |  |  |
| 34. | În localul secției de votare este menținut confortul termic?  În perioada 16 aprilie-15 octombrie: între 23 și 26°C;  în perioada 16 octombrie-15 aprilie: între 20 și 24°C. |  |  |
| ***Grupul sanitar*** | | | |
| 35. | Există grup sanitar în clădire? |  |  |
| 36. | Grupul sanitar este dotat cu bare de suport și marcaje? |  |  |
| 37. | Grupul sanitar este la parter? |  |  |
| 38. | Lățimea ușii grupului sanitar are 90 cm? | | |
| 39. | Ușa grupului sanitar este fără prag? |  |  |
| 40. | Pragul are pe el aplicate marcaje tactile sau contrastante?  Dimensiunea grupului sanitar (cm. x cm.): \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_  Ușă cabină, lățime: \_\_\_\_\_ cm  Dimensiune cabină (cm. x cm.): \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ |  |  |

***Propuneri de accesibilizare a secțiilor de votare:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data „\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nume, prenume) (semnătura)*

**Acordarea gradului de accesibilitate în funcție de punctajul obținut**

Pentru fiecare răspuns afirmativ, sediul secției de votare obține un punct. Conform punctajului acordat, sediul secției de votare se va încadra în următoarele grade de accesibilitate:

40-30 puncte – sediul secției de votare este **accesibil**;

29-22 puncte – sediul secției de votare este **parțial accesibil**;

21-0 puncte – sediul **nu este accesibil**.